**AUTEX Agro STOU 10W-30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Agro STOU 10W-30 je univerzálny traktorový olej vyrobený zo syntetického a hlboko rafinovaného minerálneho oleja s použitím vyváženého komplexného systému prísad, ktorý spĺňa požiadavky pre traktory (STOU). |
| **pOUžITIE** |  | * Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift. * AGCO (Fendt) Vario prevodovky * Motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov pokiaľ je predpis výrobcu uvedený v zozname Výkonnostné úrovne, schválenia" |
| **vlastnosti**  **A výhody** |  | |  |  | | --- | --- | | Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu | * Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka | | Optimálne charakteristiky trenia | * Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia | | Vynikajúca ochrana proti korózii | * Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti | | Dobrá tepelná a oxidačná stálosť | * Netvoria sa usadeniny alebo kaly * Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady | | Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti | * Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách |      |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,880 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 68,6 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 10,8 | | Viskozitný index | 147 | | Bod tuhnutia [°C] | -36 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 220 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 10W-30 ACEA E3-96 Issue 4 API CG-4 API GL-4 Ford ESN M2C159-B/C Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 06B ZF TE-ML 06C ZF TE-ML 07B Allison C-4 John Deere JDM J20C John Deere JDM J27 Massey-Ferguson M1145 Massey-Ferguson M1144 White-Farm Q-1826 Eaton (Vickers) M-2950-S Eaton (Vickers) I-280-S |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |