**AUTEX M7ADX 15W-40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX M7ADX 15W-40 je motorový olej, vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov a vyváženého systému prísad pre štvortaktné benzínové motory staršej konštrukcie. |
| **pOUžITIE** |  | Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách starších typov |
| **vlastnosti** |  | |  |  | | --- | --- | | Viacstupňový motorový olej | * Vhodné pre použitie v lete a zime, počas celého roka | | Dobrá oxidačná stabilita | * Znižujú tvorbu usadenín na miestach s vysokou teplotou * Čistejší motor |  |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,879 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 107 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 14,2 | | Viskozitný index | 135 | | Bod tuhnutia [°C] | -27 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 225 | | Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g] | 5,1 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 15W-40 API SF/CC Avia |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |