**AUTEX BrzdovÁ kvapalIna DOT-4**

|  |  |
| --- | --- |
| **pOPIS** | Brzdová kvapalina špičkovej kvality určená pre hydraulické brzdové systémy motorových vozidiel, určená pre prevádzku v teplotnom rozmedzí -60°C až 265°C. Zodpovedá medzinárodnej norme DOT-4. |
| **VLASTNOSTI** | Číra viskózna kvapalina špecifickej farby a vône, bez mechanických nečistôt. Má vysokú tepelnú stabilitu, výbornú ochranu proti korózii železných i neželezných kovov, je takmer neagresívny voči prírodným a syntetickým kaučukom. Môže sa miešať s brzdovými kvapalinami adekvátnej špecifikácie. Upozornenie: Pôsobí nepriaznivo na lak automobilu. Pri postriekaní ihneď opláchnite vodou. |
| **Použitie** | Používa sa ako náplň brzdových systémov motorových vozidiel. Výmena brzdovej kvapaliny sa vykonáva podľa návodu výrobcu vozidla. Je vhodná pre všetky hydraulické systémy, kde je predpísaná brzdová kvapalina zodpovedajúca normám DOT 4, SAE J 1703/1704, ISO 4925, FMVSS Nr. 116. |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** | Skladujte v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, pri teplote od -30 do 30°C H302 – Škodlivý po požití  H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.  P270 - Pri používaní nejedzte, nepite, ani nefajčite.  P280 - Noste vhodný odev a rukavice  P301+P310 - PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, alebo lekára.  P331 - Nevyvolávajte zvracanie.  Bezpečnostné pokyny –zneškodňovanie:  P501 - Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnym nariadením. |