**AUTEX PLE-1**

|  |  |
| --- | --- |
| **pOPIS** | Bezfarebná číra kvapalina, bez zákalu, opalescencie, usadenín, charakteristického slabého petrolejového zápachu |
| **pOUžITIE** | Vysokoúčinný prípravok určený na čistenie a odmasťovanie silne znečistených súčiastok strojárskeho, opravárenského a elektrotechnického priemyslu.Schválené: Rozhodnutím Hlavného hygienika SR č. 5453/2001-ŠZÚ SR, zodpovedá norme PN AUTEX 01/01. |
| **Návod na použitie** | Prípravok nastriekajte alebo naneste štetcom na povrch súčiastky. Pri veľmii silnom znečistení nechajte prípravok pôsobiť cca15 min.. Potom súčiastku očistíte a opláchnite vodou.Prípravok je vhodný do rôznych typov odmasťovacích zariadení. |
| **vlastnosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| PARAMETER | ŠPECIFIKÁCIA |
| Horľavosť | Horľavina I. triedy |
| Petrolej nešpecifikovaný | Nad 90% obj. |
| Alkoholy C12-15 etoxylované | Max do 10 % obj. |

 |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** | Horľavina I. triedy nebezpečnostiSkladujte v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote do 20°CH226 - Horľavá kvapalina a pary.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 - Dráždi kožu.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkamiP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P310 - PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, alebo lekára.P331 - Nevyvolávajte zvracanie.Bezpečnostné pokyny –zneškodňovanie:P501 - Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnym nariadením. |