**AUTEX Demi voda**

**POPIS:** Je špeciálne čistá-prefiltrovaná voda, z ktorej sú odstránené všetky minerály, solí, ako sú vápnik, horčík, sodík, chlorid, sulfát, dusičnan a hydrogenuhličitan (sóda). Použitie: laserové rezanie, v laboratóriách a pri testovaní napr. autoklávov, čistenie vody pre výrobu počítačových procesorov a ďalšej mikroelektroniky, automobilový priemysel, chladiace systémy, napájanie vysokotlakových bojlerov, naparovacie žehličky, akváriá, hasiace prístroje. Je to číra kvapalina bez farby, chuti a zápachu. Vyrába sa z pitnej vody filtráciou.

**POUŽITIE:** Je určená na všeobecné použitie. Vhodná na prípravu roztokov v chemických laboratóriách, riedenie nemrznúcich zmesi, plnenie akumulátorov, fotografickú prax a do naparovacích žehličiek. Nie je vhodná na potravinárske účely

 **VLASTNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETER** | **ŠPECIFIKÁCIA** |
| **Zápach** | **Bez vône** |
| **pH** | **5,4 - 7,6** |
| **Vodivosť** | **0-15 uS** |
| **Hustota**  | **1000 g/cm3**  |

**BALENIE: 1L, 2L, 3L,** 5L, 10L. Väčšie balenia podľa požiadavky zákazníka.

**SKLADOVANIE:** Skladovať v suchých a dobre vetrateľných priestoroch vo zvislej polohe. Chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná skladovacia teplota +5 až +25°C.

**DOPRAVA:** V bežných krytých dopravných prostriedkoch.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 24 mesiacov od dátumu výroby.

**VÝROBCA:** AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, Slovakia.